**仿真器驱动的安装**

1，将仿真器用usb打印线连接到电脑后，系统会弹出发现新硬件对话框，然后选择手动安装驱动，把驱动目录定位到“C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.3\8051\drivers\Texas Instruments”这个目录下，然后下一步，即可自动完成仿真器驱动的安装。